[bookmark: _Hlk236994971]Технические требования для изготовления наружной рекламы для
оказания услуг по размещению (распространению) наружной рекламы
на средствах наружной рекламы РУП «Белпочта»

Технические требования для роликов, размещаемых на мультимедийных мониторах:
Общий размер экрана с защитным стеклом – 2 040х1 464 мм. 
Размер информационного поля – 1 344х1 920 мм. 
Разрешение – 448*640 пикселей. Физический шаг пикселя – 3 мм. 
Яркость – 6 500 Кд/м2. 
Состав пикселя: полноцветный RGB, outdoor SMD. Допустимое количество нерабочих пикселей на один элемент (панель) экрана – не более 3 шт. 
Формат изображений: mp4 (динамика).
Хронометраж – 10 секунд.

Технические требования к рекламным плакатам: 
Размер плаката для большинства (за исключением представленных ниже) средств наружной рекламы: 1 300*1 950 мм (размер видимой части печатного поля – 1 220*1 880 мм).
Размер плаката 1 300*2 000 мм (размер видимой части печатного поля – 1 220*1 880 мм) – для средств наружной рекламы, расположенных на павильонах № 24 (г. Минск, ул. Уборевича, д. 73), № 73 (г. Минск, ул. Лобанка, д. 2), № 118 (г. Минск, ул. Шаранговича, д. 27), № 259 (г. Минск, пр-т Независимости, д. 168В), № 345 (г. Минск, пр- т Победителей, д. 45). 
 Размер плаката 1 400*2 075 мм (размер видимой части печатного поля – 1 320*1 985 мм) – для средств наружной рекламы, расположенных на павильонах № 9 (г. Гродно, ул. Молодёжная, ост. «Улица Молодёжная») и № 14 (г. Гродно, ул. Октябрьская,  ост. «Областное объединение профсоюзов»).
 Размер плаката 1 390*2 075 мм (размер видимой части печатного поля – 1 215*1 885 мм) – для средств наружной рекламы, расположенных на павильонах №  76 (г. Гродно, пер. Космонавтов, д. 11).
[bookmark: _Hlk236994805]Размер плаката 1 230*1 880 мм (размер видимой части печатного  поля  1 170*1 810 мм) – для средств наружной рекламы, расположенных на павильонах № 13 (г. Брест, ул. Московская, д. 326), № 14 (г. Брест, пр-т Машерова, ост. «МОПРа»), № 32 (г. Брест, пр-т Машерова, д. 70), № 36 (г. Брест, ул. Луцкая, ост. «Лагуна»).
Размер плаката 1 330 *2 000 мм (размер видимой части печатного поля  1 250*1 930 мм) – для средств наружной рекламы, расположенных на павильоне № 18 (г. Гомель, ул. Советская, остановка общественного транспорта «8 Марта»).
Печать изображения производится на материале Backlit (предпочтителен винил) как по площади видимого поля, так и на припусках для крепления Backlit в средстве наружной рекламе (для полной видимости картинки при смещении с одной из сторон). Нанесение изображения и текста должно производиться с отступом от края плаката минимум на 8 см во избежание закрытия конструкцией при монтаже. Печать фона – по всей площади плаката для полного обозрения изображения при смещении плаката.
